{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["F7"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":2,"defined_names":20},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"F7","index":0,"n_rows":57,"n_cols":9,"rows_kept":57,"merged":[[4,1,4,8],[5,1,5,8],[6,1,6,8],[7,1,7,8],[9,1,9,2],[10,1,10,6],[11,1,12,1],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[56,1,56,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[null,"GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES"]
[null,"Jefatura de Gabinete de Ministros"]
[null,"Secretaría de Transporte y Obras Públicas"]
[null,"Subsecretaría de Obras"]
[]
[null,"FORMULARIO 7"]
[null,"CICLOVIAS: PROVISIÓN, COLOCACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SOLADOS, PAVIMENTO, CORDONES, DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y BICICLETEROS URBANOS."]
[null,"ITEM","DESCRIPCION","UNID","CANT","PRECIO ","PRECIO ITEM","TOTAL                              RUBRO","INC"]
[]
[null,1,"TRABAJOS PRELIMINARES"]
[null,"1,1","LIMPIEZA Y REPLANTEO.","GL",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"1,2","RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO Y CATEOS","GL",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,2,"SOLADOS"]
[null,2.1,"Levantamiento de material asfáltico, granito ó granitullo, de pavimento y/o cuneta y/o lecho rebajado, incluyendo bases de hormigón de cualquier tipo.","M2",{"v":2000,"d":"2000.00"}]
[null,2.2,"Cuneta o Pavimento de Hormigón  H-30 Fast Track. (e: 20cm)","M2",{"v":1500,"d":"1500.00"}]
[null,2.3,"Cuneta o Pavimento de Hormigón  H-30 (e: 20 cm)","M2",{"v":2500,"d":"2500.00"}]
[null,2.4,"Ejecución y reparación de baches en asfalto.","M2",{"v":2000,"d":"2000.00"}]
[null,2.5,"Ejecución y reparación de baches en hormigón.","M2",{"v":1500,"d":"1500.00"}]
[null,2.6,"Ejecución, Reparación, Reconstrucción y Demolición de Rampas. Reposicion de baldosa u hormigon  segun tipo de vereda en caso que corresponda baldosa incluir contrapiso.","M2",{"v":8,"d":"8.00"}]
[null,2.7,"Carpeta asfáltica","M2",{"v":250,"d":"250.00"}]
[null,2.8,"Nivelación de tapa de servicios y rejas de pluviales (sumideros)","UN",{"v":30,"d":"30.00"}]
[null,2.9,"Cordón cuneta de hormigón armado recto, curvo o rebajado H-30 de 0,20 m de espesor","M2",{"v":140,"d":"140.00"}]
[null,3,"CORDONES"]
[null,3.1,"Provisión y colocacion de cordon premoldeado sobre pavimento de hormigon o asfalto, de cordón recto. (tramos y punteras)","UN",{"v":220,"d":"220.00"}]
[null,3.2,"Provisión y colocacion de cordon premoldeado sobre pavimento de hormigon o asfalto, de cordón doble montante.(tramos y punteras)","UN",{"v":220,"d":"220.00"}]
[null,3.3,"Colocacion de cordón premoldeado sobre pavimento de hormigon o asfalto, de cordón recto y/o doble montante.(tramos y punteras)","UN",{"v":1500,"d":"1500.00"}]
[null,3.4,"Demolición de Cordones Premoldeados, incluyendo limpieza, retiro de escombros y acondicionamiento de la superficie.","UN",{"v":500,"d":"500.00"}]
[null,3.5,"Provisión y colocación de cordon PVC  alto 15 cm (tramos y punteras)","UN",{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,3.6,"Provisión y colocación de cordon PVC bajo 7 cm (tramos y punteras)","UN",{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,4,"DEMARCACIÓN HORIZONTAL"]
[null,4.1,"Provision y colocacion de imagen Preformada blanca (Ceda el paso)","UN",{"v":40,"d":"40.00"}]
[null,4.2,"Provision y colocacion de imagen Preformada blanca (Flecha)","UN",{"v":80,"d":"80.00"}]
[null,4.3,"Provision y colocacion de imagen Preformada blanca (Mire)","UN",{"v":80,"d":"80.00"}]
[null,4.4,"Provision y colocacion de imagen Preformada blanca (Bicicleta)","UN",{"v":80,"d":"80.00"}]
[null,4.5,"Provision y colocacion de imagen Preformada de advertencia de víal para ciclista en arterias transversales (rombo amarillo con imagen de bicicleta y dos flechas en negro)","UN",{"v":70,"d":"70.00"}]
[null,4.6,"Demarcación con pintura termoplástica reflectiva (blanco, amarillo y verde)","M2",{"v":7515.3,"d":"7515.30"}]
[null,4.7,"Demarcación Horizontal en frío con microesferas sembradas para pavimentos (blanco, negro, amarillo y verde)","M2",{"v":2000,"d":"2000.00"}]
[null,4.8,"Demarcación Horizontal con Pintura Multicomponente para grandes areas y pavimentos de hormigon (beige, amarillo, verde y blanco)","M2",{"v":250,"d":"250.00"}]
[null,4.9,"Fresado de demarcación existente.","M2",{"v":250,"d":"250.00"}]
[null,{"v":4.1,"d":"4.10"},"Descontaminación y limpieza. ","M2",{"v":400,"d":"400.00"}]
[null,4.11,"Provisión y colocación de Tachas Bidireccionales de alto brillo.","UN",{"v":200,"d":"200.00"}]
[null,4.12,"Provisión y colocación de Tachas solares.","UN",{"v":100,"d":"100.00"}]
[null,4.13,"Provisión y colocación de Delineador vertical flexible rebatible reflectivo con base (amarillo).","UN",{"v":200,"d":"200.00"}]
[null,4.14,"Retiro de Tachas ","UN",{"v":2,"d":"2.00"}]
[null,4.15,"Retiro de delineadores","UN",{"v":200,"d":"200.00"}]
[null,5,"BICICLETEROS"]
[null,5.1,"Retiro y mantenimiento de bicicleteros. ","UN",{"v":10,"d":"10.00"}]
[null,5.2,"Provisión y colocación de bicicletero urbano tipo \"U\" invertida de caño modular, con una altura de 700 mm y un ancho de 600 mm. Sujeción: anclaje con varilla roscada y mortero de inyección.","UN",{"v":250,"d":"250.00"}]
[null,5.3,"Provisión y colocación de bicicletero urbano tipo \" lazo\". Sujeción: anclaje con varilla roscada y mortero de inyección.","UN",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,5.4,"Colocación de bicicletero urbano tipo  \"U\" invertida de caño modular","UN",{"v":170,"d":"170.00"}]
[null,"6","VARIOS"]
[null,"6,1","CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE","GL",{"v":1,"d":"1.00"}]
[null,"TOTAL"]