This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
 
 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 1 de 4
CONTRATACION DIRECTA
 Tipo:
HRRMF EXP 1963574/2012
 Actuado:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
ETAPA UNICA
 
2012
 Ejercicio:
8524
 Nro
LEY Nº 2.095 ART. 28º APARTADO 6
 Encuadre legal:
PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Salud
 Rubro comercial:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
PRESENTACION DE OFERTAS
HOSPITAL DE  REHABIL RESPIRATORIA MARIA FERRER
FINOCHETTO 849
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
L/V 10,00 A 13,00
Lugar/Dirección
Día y Hora
ACTO DE APERTURA
HOSPITAL DE  REHABIL RESPIRATORIA MARIA FERRER
FINOCHETTO 849
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
29 de Octubre de 2012 a las 10:00 horas
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 Nombre del organismo
 contratante 
Recepción de Ofertas hasta el 29 de Octubre de 2012
a las 10:00 horas
Objeto de la contratacion:
ADQUISICION EQUIPAMIENTO
Lugar/Dirección
Día y Hora
CONSULTA DE PLIEGOS
HOSPITAL DE  REHABIL RESPIRATORIA MARIA FERRER
FINOCHETTO 849
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
L/V 10,00 A 13,00 HS
Lugar/Dirección
Día y Hora
VENTA DE PLIEGOS
HOSPITAL DE  REHABIL RESPIRATORIA MARIA FERRER
FINOCHETTO 849
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
EL PLIEGO RESPECTIVO DEBERA SER
CONSULTADO DESDE LA PAGINA WEB:
www.buenosaires.gob.ar

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 2 de 4
ESPECIFICACIONES
CABLE INTERMEDIARIO DE SPO2 DE 1 MT APROX. PARA MONITOR DRAGER
SENSOR DE SP02 REUSABLE,TIPO BROCHE DE DEDO CON CABLE DE 90 CM. COMPATIBLE CON MONITOR DRAGER
DE LA MESA DE ANESTESIA FABIUS CE
AGUJA PARA PUNCION TRANSBRONQUICA DESCARTABLE. DIAMETRO 1,8 MM
LINEAS DE MUESTREO PARA CAPNOGRAFIA DE MONITOR DRAGER. PACK POR 10 UNIDADES
CABLE PACIENTE DECAPOLAR, TIPO FUKUDA O SIMILAR, CON FICHA DB15, COMPATIBLE CON
ELECTROCARDIOGRAFO FUKUDA DENSHI MODELO FX7-102
TRAMPA DE AGUA WRITER LOCK 2 PARA OXICAPNOGRAFO DRAGER. PACK POR 12 UNIDADES
CABLE PACIENTE Y LATIGUILLOS PARA ELECTROCARDIOGRAFO MODELO PAGE WRITE TRIM 200
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
CABLE ARMADO - CABLE EXTENSION PARA
SENSOR DE OXIMETRIA - Para equipo para
anestesia marca DRAGER, modelo FABIUS, para
sensor tipo broche de dedo - Demás
especificaciones deberán ser indicadas por la
repartición solicitante
SENSOR PARA OXIMETRIA DE PULSO -
Adulto, rehusable
AGUJA PARA PUNCION PULMONAR - De 23 G
x 15 cm, con mandril (nódulo)
LINEA DE CAPNOGRAFO - Para medir O2C
CABLE PACIENTE - Para ECG Fukuda DENSHY
CARDIMAX FX 2111 - Con una longitud mínima:
3 mts. Poseerá  10 terminales con conexión tipo
banana y conector DB15.

TRAMPA PARA LIQUIDOS - Para oxicapnógrafo
marca DATEX OHMEDA D-FEND TW WATER
TRAP, REFERENCIA 876446 - 

CABLE PACIENTE - Para monitoreo
electrocardiográfico decapolar adulto, sin
conector
 1,000000
 1,000000
 2,000000
 1,000000
 2,000000
 1,000000
 1,000000
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
1
2
3
4
5
6
7
293-00659900-09053725
295-00651503-05034172
295-00651503-05038680
295-00651503-05055074
295-00651503-09021435
295-00651503-09030878
295-00651503-09031766
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
No
No
No
No
No
No
No

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 3 de 4
ESPECIFICACIONES
CABLE PACIENTE DE ECG DE 5 TERMINALES PARA MONITOR DRAGER
LA UNIDAD DE CALENTAMIENTO DEBE CONTAR CON UN SISTEMA DE SEGURIDAD Y ALARMAS PARA EVITAR SUB Y
SOBRE CALENTAMIENTO. DEBE SER SILENCIOSA, OPERAR A 220 V, 50 HZ, AJUSTE DE TEMPERATURA: 32°C, 38°C,
43°C O AMBIENTE. FILTRADO HEPA: 0,3 µM O MEJOR.
DEBE INCLUIR LA PROVISION SIN CARGO DE 5 MANTAS PARA HIPOTERMIA ADULTOS. GARANTIA TRES (3) AÑOS
PINZA DE BIOPSIA PARA BRONCOSCOPIO NO DESCARTABLE
CEPILLO CITOLOGICO PARA BRONCOSCOPIO NO DESCARTABLE
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
CABLE PACIENTE - Para monitoreo
electrocardiográfico pentapolar adulto, sin
conector
SISTEMA DE CALENTAMIENTO CONVECTIVO
- Para pacientes, tipo warm touch -
Características Principales:
a) Tres temperaturas de calentamiento para cada
necesidad del paciente 
b) Disminución automática de temperatura luego
de 45 minutos de uso contínuo a 42-46 C para
evitar quemaduras en el paciente 
c) Opera con 220 volts y 50 herzt 
d) Inyecta aire filtrado por un fitro HEPA de
eficiencia de filtración de 0,005 µm 
e) Selección simple entre 30-34 C, 36-40 C y 42-
46 C con confirmación de elección por medio de
led rojo encendido 
f) Doble sistema de seguridad de termostatos
evitan los calentamientos excesivos accidentales
g) Operación silenciosa 
h) Puede montarse en la cama o en un pie de
suero 
i) Liviano (aproximadamente 6 kg) 
Demás especificaciones deberán ser indicadas
por la repartición solicitante
PINZA PARA BIOPSIA - De 110 cm de largo x
1,8 mm de diámetro, para endoscoscopio con
canal de trabajo de 2 mm, elaborada en acero
inoxidable - Demás especificaciones deberán ser
indicadas por la repartición solicitante
CEPILLO CITOLOGICO - De 110 cm de largo,
para endoscoscopio con canal de trabajo de 2
mm, cuerpo elaborado en acero inoxidable,
esterilizable - Demás especificaciones deberán
ser indicadas por la repartición solicitante
 1,000000
 1,000000
 2,000000
 3,000000
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
8
9
10
11
295-00651503-09031767
433-00651504-09040104
433-00651504-09050535
433-00651504-09060399
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Descripción
Descripción
Muestra
Muestra
Muestra
Muestra
No
No
No
No

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 4 de 4
ESPECIFICACIONES
MEDIDAS: 1,80 MTS DE ALTO - 55/60 CM CADA PAÑO.
COLOR BLANCO
Especificación técnica:
CLAUSULAS  PARTICULARES
30 DIAS HABILES SEGUN PBCG
Forma de pago:
30 días habiles  SEGUN PBCP
Plazo de mantenimiento de la oferta:
INDICAR MENOR PLAZO DE ENTREGA POSIBLE
Plazo:
HOSPITAL DE  REHABIL RESPIRATORIA MARIA FERRER
FINOCHETTO 849
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
Plazo y lugar de entrega único
Si, según Pliego de Bases y Condiciones
Opción a Prorroga:
BIOMBO - De tres hojas, rodante, seis ruedas,
tela plástica - Formado por bastidores
perimetrales realizados en caño de acero SAE
1010, de sección cuadrada de 30 mm de lado por
1,24 mm de espesor de pared, soldado
eléctricamente, con paneles confeccionados en
tela plástica. El conjunto estará unido con
bisagras. Para su desplazamiento poseerá en su
parte inferior apoyos en igual material que la
estructura, los cuales irán soldados a la misma y
terminarán con ruedas de P.V.C. de 50 mm de
diámetro doble pista. Terminación general del
mueble: de estructura desengrasada, fosfatizada,
pulida y pintada con esmalte sintético de 1º
calidad.Nota: las medidas y el color deberán ser
indicados por la repartición usuaria.
PORTA SUERO O ESTATIVO PARA
VENOCLISIS CON PIE - De 1,60 m de altura
mínima a 2,20 m altura máxima
aproximadamente - Base soporte circular
construída en fundición pesada de hierro, sobre la
cual se montará un sistema telescópico
constituído por dos caños realizados en acero
SAE 1010 de no menos de 1\\\" en la base,
construcción robusta y tramo superior macizo,
regulable mediante una perilla. En su extremo
superior poseerá dos ganchos que se utilizarán
para soporte multipropósito. Terminación general:
cromado, cromado duro brillante previa
realización de baños de cobre y niquel
 6,000000
 4,000000
Unidad
Unidad
12
13
433-00653005-05000025
433-00653005-09012507
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Muestra
Muestra
No
No