This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
 
 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 1 de 7
LICITACION PRIVADA
 Tipo:
HGAZ EXP 387206/2013
 Actuado:
PLIEGO SIN VALOR
 Costo del pliego:
ETAPA UNICA
 
2013
 Ejercicio:
61
 Nro
LEY Nº 2.095 ART. 31º
 Encuadre legal:
PROCEDIMIENTO DE SELECCION
Salud
 Rubro comercial:
Lugar/Dirección
Plazo y Horario
PRESENTACION DE OFERTAS
HOSPITAL GRAL DE AGUDOS ZUBIZARRETA
NUEVA YORK 3952
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
de 9 a 12 hs
Lugar/Dirección
Día y Hora
ACTO DE APERTURA
HOSPITAL GRAL DE AGUDOS ZUBIZARRETA
NUEVA YORK 3952
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
16 de Abril de 2013 a las 10:00 horas
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
 Nombre del organismo
 contratante 
Recepción de Ofertas hasta el 16 de Abril de 2013 a
las 10:00 horas
Objeto de la contratacion:
COMPRA DE EQUIPAMIENTOS MEDICOS
Lugar/Dirección
Día y Hora
CONSULTA DE PLIEGOS
HOSPITAL GRAL DE AGUDOS ZUBIZARRETA
NUEVA YORK 3952
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
72 HS ANTES DE LA APERTURA DE 9 A 12 HS
Lugar/Dirección
Día y Hora
VENTA DE PLIEGOS
HOSPITAL GRAL DE AGUDOS ZUBIZARRETA
NUEVA YORK 3952
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
HASTA EL DIA ANTERIOR A LA APERTURA DE 9 A
12 HS PLIEGO SIN VALOR

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 2 de 7
ESPECIFICACIONES
3.1. CAMILLA DE EXAMEN PARA PACIENTE ADULTO
3.2. CON REGATONES ANTIDESLIZANTES DE PVC. 
3.3. PLANO SUPERIOR CONFORMADO POR COLCHONETA TAPIZADA EN TELA O CUERO VINÍLICO, LAVABLE,
IMPERMEABLE, CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 60 MM. DE ESPESOR.
3.4. ESTRUCTURA DE CAÑO CON PINTURA EPOXI, PARA SOPORTAR PACIENTES DE HASTA 200KG.
3.5. DE MEDIDAS APROXIMADAS 2,00 M DE LARGO X 0,65 M DE ANCHO X 0,65 M DE ALTO

8.1. CAMILLA DE EXAMEN PARA PACIENTE PEDIATRICO.
8.2. CON REGATONES ANTIDESLIZANTES DE PVC. 
8.3. PLANO SUPERIOR CONFORMADO POR COLCHONETA TAPIZADA EN TELA O CUERO VINÍLICO, LAVABLE,
IMPERMEABLE, CON RELLENO DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 60 MM. DE ESPESOR.
8.4. ESTRUCTURA DE CAÑO CON PINTURA EPOXI.
8.5. DE MEDIDAS APROXIMADAS 1,60 M DE LARGO X 0,65 M DE ANCHO X 0,85 M DE ALTO

Especificación técnica:
Especificación técnica:
CAMILLA PARA ADULTO - Metálica, tapizada,
con regatones antideslizantes de P V C -
Estructura portante de caño de acero SAE 1010
de 30 mm. de lado y 24 mm. de espesor con
cruceta de refuerzo, cromado con un espesor
mínimo de 25 micrones con pulido perfecto. Plano
superior conformado por colchoneta tapizado en
cuero vinílico, con relleno de espuma de
poliuretano de 60 mm. de espesor sobre armazón
de madera aglomerada no higroscópica e
imputrecible de 19 mm. de espesor.Nota: Las
medidas deberán ser indicadas por la repartición
usuaria.
CAMILLA PARA CLINICA PEDIATRICA - De 1,30
m de largo x 0,60 m de ancho x 0,85 m de alto,
con regatones antideslizantes de P V C -
Estructura portante de caño de acero SAE 1010
de 30 mm. de lado y 24 mm. de espesor con
cruceta de refuerzo, cromado con un espesor
mínimo de 25 micrones con pulido perfecto. Plano
superior conformado por colchoneta tapizado en
cuero vinílico, con relleno de espuma de
poliuretano de 60 mm. de espesor sobre armazón
de madera aglomerada no higroscópica e
imputrecible de 19 mm. de espesor.
 6,000000
 1,000000
UN
UN
1
2
433-00653005-05000030
433-00653005-05000031
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Muestra
Muestra
No
No

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 3 de 7
ESPECIFICACIONES
4.1. CONSTRUÍDA DE ACERO INOXIDABLE. CON CABECERO, PIECERO Y BARANDAS LATERALES.
4.2. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,20 X 0,65 X 0,68 M
4.3. LAS PATAS TERMINARÁN EN RUEDAS DE NYLON DE 100 MM DE DIÁMETRO. 
4.4. COLCHÓN: IGNÍFUGO CERTIFICADO. LAVABLE Y ANTIALERGÉNICO, DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA
DENSIDAD (30 KG/M3) CON FUNDA DE PVC ATÓXICA, RESISTENTE E IMPERMEABLE. COSTURAS SELLADAS PARA
GARANTIZAR LA IMPERMEABILIDAD.

Especificación técnica:
CUNA - Para primera infancia, metálica, con
ruedas. Medidas: 1,20 x 0,65 x 0,68 m - Cabecero
y piecero construídos tubos estructurales de
acero SAE 1010 de 1 " por 1,24 mm. de espesor
de pared con barrotes en igual material de 1/2"
por 1,24 mm. de espesor. Las patas terminarán
en ruedas de nylon de 100 mm de diámtero,
semiesféricas reforzadas. En el cabecero llevará
estativo telescópico porta suero de dos ganchos.
Barandas conformadas por dos travesaños
horizontales de iguales caracteristicas al
cabecero y piecero, con barrotes de acero
trefilado de 8 mm. Ambas se deslizarán
lateralmente contando con sistema de traba a
perilla. Lecho realizado en chapa de acero SAE
1010 BWG Nº 20. 
Terminación general: lecho desengrasado,
fosfatizado, pulido y pintado con esmalte sintético
de primera calidad. Cabecero, piecero y
barandas: cromadas, cromado duro brillante
previa realización de baños de cobre y níquel.
MESA PARA ALIMENTACION EN CAMA - De
una pata, rodante, con regulación de altura
telescópica, base cromada - Base realizada en un
tubo central y dos laterales en sus extremos en
acero SAE 1010 de sección cuadrada de 30 mm
de lado por 1,24 mm de espesor de pared
terminada con ruedas duales de 50 mm de
diámetro. De uno de los extremos de la base
partirá una columna central en caño de acero
SAE 1010 de sección rectangular de 70 mm x 30
mm donde se insertará otro caño de igual calidad
de 65 mm por 25 mm conformando el sistema
telescópico, regulable mediante una roseta
montada sobre un eje torneado, que permitirá una
variación de altura de 0,30 m. Tapa construída en
madera aglomerada de 19 mm de espesor,
ambas caras estarán revestidas en laminado
plástico de 1 mm de espesor, textura \"B\", con
bordes en guardacantos de P.V.C. La misma irá
apoyada sobre un bastidor realizado en caño de
acero SAE 1010 de sección cuadrada de 20 mm
de lado de 1,24 mm de espesor, el cual irá
soldado el caño al sistema telescópico y
reforzado con una varilla de hierro de 8 mm.
Terminación general del mueble: partes metálicas
cromadas, cromado duro brillante previa
realización de baños cobre y níquel.Nota: deberá
indicarse las medidas generales del mueble y el
color del laminado plástico de acuerdo al criterio
de la repartición usuaria.
 1,000000
 5,000000
UN
UN
3
4
433-00653005-05000173
433-00653005-05000182
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Muestra
Muestra
No
No

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 4 de 7
ESPECIFICACIONES
7.1. ESTRUCTURA DE HIERRO CON PINTURA EPOXI.
7.2. DE UNA PATA CON 4 RUEDAS.
7.3. REGULACIÓN DE ALTURA TELESCÓPICA DE 0,80M A 1,10M APROXIMADAMENTE.
7.4. BASE CROMADA O PINTURA EPOXI.
7.5. TAPA SUPERIOR TERMOFORMADA. 
7.6. ANCHO: 0,45M  APROXIMADAMENTE.
7.7. LARGO: 0,85M APROXIMADAMENTE.

ESCALERA SANITARIA DE 2 ESCALONES. METÁLICA, PINTADA, CON ANTIDESLIZANTE.
6.1. DE ESTRUCTURA METÁLICA ESMALTADA O ACERO INOXIDABLE..
6.2. LECHO CONSTRUIDO POR 3 PLANOS ACOLCHADOS CON AL MENOS 5 CM DE GOMA ESPUMA REVESTIDA CON
TELA VINÍLICA, LAVABLE E IMPERMEABLE.
6.3. CON PERNERAS CON TALONERAS CROMADAS. 
6.4. MEDIDAS APROXIMADAS: 1,70 X 0.55 X 0,70
6.5. COLECTOR DE LÍQUIDOS.
6.6. APTA PARA PACIENTES CON PESO MÁXIMO 150KG.
6.7. MOVIMIENTOS TRENDELEMBURG.
6.8. PERNERAS CON VARIACIÓN DE ALTURA Y POSICIÓN.

11.1. DE ESTRUCTURA METÁLICA CON PINTURA EPOXI.
11.2. DOS (2) PLANOS DE ACERO INOXIDABLE.
11.3. PORTAFRASCO EN PLANO SUPERIOR CON CAPACIDAD PARA 4 FRASCOS.
11.4. DOS (2) CAJONES METÁLICOS CON CORREDERAS.
11.5. PORTA ALGODONERO.
11.6. CESTO DE RESIDUOS.
11.7. CON RUEDAS, AL MENOS DOS CON FRENOS.
11.8. MEDIDAS APROXIMADAS A 0,60 X 0,40 X 0,75 M (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA)

Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
Especificación técnica:
ESCALERA DE 2 ESCALONES - Metálica,
pintada, con antideslizante - Demás
especificaciones deberán ser indicadas por la
repartición solicitante
CAMILLA PARA GINECOLOGIA - Estructura
metálica cromada, de 3 planos con piernera.
Tapizada en tela vinílica lavable, con talonera
cromada - Nota: Las medidas deberán ser
indicadas por la repartición usuaria.
CARRO PARA CURACIONES - De 0,70 x 0,40 x
0,80 m, de estructura metálica, con porta frasco,
con porta algodonero
 10,000000
 1,000000
 8,000000
UN
UN
UN
5
6
7
433-00653005-05046868
433-00653005-05051798
433-00653005-05051799
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Descripción
Muestra
Muestra
Muestra
No
No
No

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 5 de 7
ESPECIFICACIONES
CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES DE MEDIDAS APROXIMADAS 
2.1. LARGO APROXIMADO 1,80M.
2.2. ANCHO APROXIMADO 0,80 M (NUNCA MAYOR A 0,85M)
2.3. 4 RUEDAS DE 125MM CON FRENOS EN AL MENOS 2 DE ELLAS.
2.4. ARMAZÓN REFORZADO DE CAÑO, PARA PACIENTES CON SOBREPESO.
2.5. CON MANIJONES DE EMPUJE.
2.6. TAPIZADA EN CUERINA.
2.7. BARANDAS LATERALES CROMADAS VOLCABLES. 
2.8. TERMINACIÓN CON PINTURA EPOXI. 
2.9. ACCESORIO PARA COLOCAR TUBO DE OXIGENO

10.1. DE 1,60 M DE ALTURA MÍNIMA A 2,20 M ALTURA MÁXIMA APROXIMADAMENTE. 
10.2. BASE SOPORTE ESTRELLA DE 5 RAMAS DE PLÁSTICO CON RUEDAS DUALES DIRIGIBLES.
10.3. SISTEMA TELESCÓPICO CONSTITUIDO POR DOS CAÑOS REALIZADOS EN ACERO INOXIDABLE.
10.4. CONSTRUCCIÓN ROBUSTA Y TRAMO SUPERIOR MACIZO, REGULABLE MEDIANTE UNA PERILLA. 
10.5. EN SU EXTREMO SUPERIOR POSEERÁ 4 GANCHOS PARA SOPORTE MULTIPROPÓSITO. 
10.6. TERMINACIÓN GENERAL: PARTES DE ACERO INOXIDABLE, PULIDO, SATINADO MATE.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
CAMILLA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES
- De 1,80 x 0,80 m, ruedas de 125mm con freno,
armazón reforzado de caño, para pacientes con
sobrepeso, con manijones de empuje, tapizada
en cuerina, barandas laterales cromadas
volcables - Demás especificaciones deberán ser
indicadas por la repartición solicitante
PORTA SUERO O ESTATIVO PARA
VENOCLISIS CON PIE SOBRE RUEDAS - De
1,60 m de altura mínima a 2,20 m altura máxima
aproximadamente - Base soporte estrella de 5
ramas de plástico con ruedas duale dirigibles,
sobre la cual se montará un sistema telescópico
constituído por dos caños realizados en acero
inoxidable AISI 304 18/8, construcción robusta y
tramo superior macizo, regulable mediante una
perilla. En su extremo superior poseerá 4
ganchos que se utilizarán para soporte
multipropósito. Terminación general: partes de
acero inoxidable, pulido, satinado mate
 3,000000
 6,000000
UN
UN
8
9
433-00653005-09019733
433-00653005-09045899
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Muestra
Muestra
No
No

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 6 de 7
ESPECIFICACIONES
CAMA RODANTE, ARTICULADA, DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO, APTA PARA UTI, UCO Y SHOCK ROOM.
1.1 CONTROL REMOTO MANUAL PARA COMANDAR TODOS LOS MOVIMIENTOS.
1.2 FUNCIÓN DE EMERGENCIA PARA RESUCITACIÓN CARDIO PULMONAR. DEBE PERMITIR MEDIANTE UN
ACCIONAMIENTO QUE LA CAMA QUEDE EN POSICIÓN EN FORMA RÁPIDA PERMITIENDO ASÍ COMENZAR CON LAS
MANIOBRAS DE RCP.
1.3 CABECERA Y PIECERA DE FÁCIL DESMONTE POR EL OPERADOR. PREFERIBLEMENTE CONSTRUÍDAS EN ACERO
Y POLIURETANO RÍGIDO.
1.4 RESPALDAR RADIOTRANSPARENTE CON SOPORTE DE CASSETE RADIOGRÁFICO.
1.5 DE FÁCIL HIGIENE Y DESINFECCIÓN.
1.6 MOVIMIENTOS (VALORES APROXIMADOS):
1.6.1 ESPALDA: 70º
1.6.2 PIERNAS: 50º
1.6.3 TRENDELEMBURG: +- 10º
1.6.4 REGULACIÓN EN ALTURA (RANGO): 60 A 85 CM
1.7 LARGO APROXIMADO 200CM.
1.8 ANCHO MÍNIMO, IGUAL O MENOR A 88CM (PARA PASAR POR PUERTAS CONVENCIONALES DE 90CM).
1.9 BARANDAS CON TRABA DE SEGURIDAD, REBATIBLES Y CON POSIBILIDAD DE OCULTARLAS PARA REDUCIR EL
ANCHO TOTAL.
1.10 CAPACIDAD PARA ALOJAR A PACIENTES DE AL MENOS 200 KG.
1.11 POSIBILIDAD DE EXTENSIÓN DEL ANCHO DEL LECHO DE LA CAMA.
1.12 PARACHOQUES CON RODILLOS MONTADOS EN LAS 4 ESQUINAS DE APROX. 100 MM DE DIÁMETRO.
1.13 CUBERTORES PROTECTORES DEL O LOS MOTES ELÉCTRICOS DE POLVO, AGUA U OTRO TIPO DE LÍQUIDOS
QUE PUEDEN DERRAMARSE.
1.14 4 RUEDAS DE APROXIMADAMENTE 125MM DE DIÁMETRO CON FRENO.
1.15 COLCHÓN: IGNÍFUGO CERTIFICADO. RADIOLÚCIDO. LAVABLE Y ANTIALERGÉNICO, DE ESPUMA DE
POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD (30 KG/M3) CON FUNDA DE PVC ATÓXICA, RESISTENTE E IMPERMEABLE.
COSTURAS SELLADAS PARA GARANTIZAR LA IMPERMEABILIDAD.
1.16 ALMOHADA: IGNÍFUGA CERTIFICADA. LAVABLE Y ANTIALERGÉNICA, CON FUNDA DE PVC ATÓXICA, RESISTENTE
E IMPERMEABLE. COSTURAS SELLADAS PARA GARANTIZAR LA IMPERMEABILIDAD.
1.17 ALIMENTACIÓN: 220 V - 50 HZ. CON SISTEMAS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA.
1.18 2 PORTASUEROS TELESCÓPICO ADAPTABLE A LA CAMA, DIÁMETRO 1", CON SOPORTE PARA BOMBAS DE
INFUSIÓN Y BOLSAS DE SUERO (4 GANCHOS). EL PESO MÍNIMO QUE DEBEN SOPORTAR ES DE 6KG.

Especificación técnica:
Especificación técnica:
CAMA PARA TERAPIA INTENSIVA PARA
ADULTOS - Con movimientos eléctricos, con
lecho apto para masajes cardíacos y resistente a
fluidos corporales y de desinfección, con ruedas
de al menos 125 mm de diámetro, con frenos
independientes en al menos 2 de ellas. - Con
control remoto manual que permita la elevación
del respaldar por lo menos 70° y que permita
Trendelemburg y Trendelemburg invertido así
como elevación de piernas con elevación de
rodillas, Trendelemburg 10°, Trendelemburg
invertido 10°, respaldar 70°, piernas 55° con
articulación de rodillas, con la posibilidad de
insertar accesorios en la puntera de la cama, con
portatubo para oxígeno, con cabecera rebatible /
desmontable, con topes de goma circulares en
las cuatro esquinas, medidas mínimas del lecho:
85 cm x 192 cm, deberá soportar pacientes de
200 Kg sin esfuerzo en todos sus movimientos. 
Demás especificaciones deberán ser indicadas
por la repartición solicitante
MESA - BANCO PARA TRABAJO - De estructura
metálica - Demás especificaciones deberán ser
indicadas por la repartición solicitante
 8,000000
 1,000000
UN
UN
10
11
433-00653005-09054729
435-00719500-09020104
Cod. Catálogo
Cod. Catálogo
U. Medida
U. Medida
Cantidad
Cantidad
Ren.
Ren.
Descripción
Descripción
Muestra
Muestra
No
No

 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Pág. 7 de 7
ESPECIFICACIONES
ANEXOS
CARRO PARA PREPARACIÓN DE YESOS, CONSTRUIDO EN ACERO INOXIDABLE.
5.1. LA PARTE SUPERIOR DEBE POSEER DOS (2) CUBAS O PONCHERAS PROFUNDAS DE DIÁMETRO APROXIMADO
40CM.
5.2. PARA CONTENER AGUA Y PREPARAR EL YESO.
5.3. LA BANDEJA INFERIOR DEBE POSEER AL MENOS 3 GAVETAS O CAJONES. 
5.4. CON CUATRO RUEDAS ROTATORIAS, AL MENOS DOS CON FRENOS. 
5.5. DEBERÁ POSEER MANIJAS PARA FACILITAR MANIOBRABILIDAD EN AMBOS EXTREMOS.

CLAUSULAS  PARTICULARES
30 DIAS HABILES VER aRT. 23 CLÁUSULAS GENERALES
Forma de pago:
30 días habiles  RENOVADOS AUTOMATICAMENTE POR UN PLAZO SIMILAR
Plazo de mantenimiento de la oferta:
DENTRO DE LOS (45) CUARENTA Y CINCO DIAS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
Plazo:
HOSPITAL GRAL DE AGUDOS ZUBIZARRETA
NUEVA YORK 3952
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As
Lugar:
PESOS
Moneda de cotización:
Plazo y lugar de entrega único
CUANDO EL OFERENTE EFECTUE TACHADURAS Y/O ENMIENDAS DEBERA DEJAR ACLARADO EN FORMA PRECISA
LO QUE DEJA SIN EFECTO, CASO CONTRARIO LA OFERTA SERA RECHAZADA
No
Opción a Prorroga:
LOS EQUIPOS DEBERAN POSEER AL MENOS LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS GENERALES: SERAN TENIDAS
EN CUENTA Y DEBIDAMENTE EVALUADAS OTRAS ESPECIFICACIONES NO SOLICITADAS SIEMPRE QUE CUMPLAN
CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS Y DE ACUERDO A LAS NECESIDADES PUNTUALES DEL EFECTOR.
EL OFERENTE DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESPESIFICADOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES
Observaciones: