This file was created by Oracle Reports. Please view this document in Page Layout mode.
Original
ORDEN DE COMPRA
 
1 / 3 Página 
MINISTERIO DE EDUCACION
Jurisdicción:
PASEO COLON 255
 Domicilio:

 Email:

 Teléfono:
LICITACION PUBLICA
 (1063) Ciudad Aut. de Bs.As
 Provincia:
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
55
 Saf:
A.J. EQUIPAMIENTOS S.R.L.
4687-8118
ajequipamientos@ciudad.com.ar
RESP. INSC.
ALBERDI  JUAN BAUTISTA 6657

1440
4687-8118/ 4687-8111

 30-68969983-5
DGAR
 UOC:
58873
 Número:
2012
Ejercicio:
20/12/2012
 Fecha:
 Tipo:
1252
 Número:
2012
 Ejercicio:
ETAPA UNICA
 
LEY Nº 2.095 ART. 31º
 Encuadre Legal:
MECP - EXP - 1093324 / 2012
ACTUADO Nº:
RESOLUCION MINISTERI - 3542 / 2012 del 14/12/2012
33144
 Señores:
Mesa Usos Múltiples 1,80m.
Tapa: Rectangular de 80 x 180 ± 0.5 cm. construida en tablero compensado de densidad media MDF estándar (con densidad mínima de
730 Kg/m³) cuyo espesor será no menor de 25 mm, recubierto en una cara con una película decorativa impregnada con resinas
melamínicas, color Almendra y en su cara posterior con contra chapa. Tolerancia dimensional: ± 0.5 cm.
 PROCEDIMIENTO DE SELECCION
ACTO DE ADJUDICACION:
  DATOS DEL ADJUDICATARIO
 CUIT:
IVA:
 Domicilio:
 Localidad:
Provincia:
Código  Postal:
 Teléfono:
Fax:
Mail:
Especificación técnica:
ORDEN DE COMPRA
DETALLE DE LA ORDEN DE COMPRA
27
100
U
437- 00710500- 09013182  MESA - De 1,80 a 2,00 m x 0,80 m x 0,75 de alto,
para usos múltiples, superficie de alta resistencia - Armazón metálica con
tubos de acero al carbono IRAM 1010, de sección cuadrada de 30 mm de
lado y espesor de 1,22 mm o superior. Con 4 patas, 2 cabezales en forma de
\\\"H\\\" unidos con 2 travesaños superiores y 2 largueros como soportes de
tapa y uno inferior (distanciado a 600 mm del piso aproximadamente) uniendo
los cabezales por su parte media.
Estructura: Todas las uniones metálicas se realizarán por medio de soldadura
semiautomática bajo atmósfera protegida (tipo MIG-MAG) no menor s 30 mm
en cordones longitudinales, sin escorias, sopladuras ni rebarbas.
Luego de unidas, las estructuras se someterán a tratamientos de
desengrasado, fosfatizado y posterior pintado con pintura en polvo tipo epoxi
de alta resistencia, horneable a 180 C.
Las patas llevarán doble regatón de polietileno de baja densidad, material
virgen, uno interno de tapón  y otro externo de ajuste.
Tapa: En tablero compensado de media densidad MDF estandar (con
densidad mínima de 730 Kg/m3) de 25 mm de espesor como mínimo,
enchapados con laminado plástico termoestable de 0,8 mm de espesor como
mínimo, de acabado semimate. Con terminación perimetral en forma de
media caña, pulida y laqueada al tono, con vértices redondeados con radio no
menor a 3 cm, con  sujeción por medio de por lo menos 12 tornillos fijadores
(de cuerpo recto e hilos profundos, adecuados para este material)
Demás especificaciones deberán ser indicadas por la repartición solicitante
 1.694,000000
 169.400,00
Cantidad
Unidad
Medida
Descripción
Precio
Unitario
Precio
Total
Renglón
Nº

OBS. ADJUDICACION:
UNIDAD SOLICITANTE
Subs. Gestión Educativa y Coord.Pedagógica

Original
ORDEN DE COMPRA
 
2 / 3 Página 
Ju
2012
55
0
0
55
0
1
0
51
4
3
7
0
1
11
1
 265.340,00
Mesa de informática 2 alumnos.
Dimensiones: Exteriores totales 1150 x 750 x 700 mm (más bandeja porta monitor)
Espesor de pared de caño: 1,4 mm.
(ESPECIFICACIONES SEGÚN ANEXO 1) Tolerancia dimencional: +/- 0.5 cm.

Especificación técnica:
 0,00
Importe Bonif.
 265.340,00
Importe Neto
SJ
En
Pr
Sp
Py
Ac
Ob
Descripción Act. Prog.
Ejer
In
PPr
Ppa
Psp
UG
FF
Mon
Importe
Imputación Presupuestaria
-
32
60
U
437- 00711001- 09013227  MESA PARA COMPUTACION - Base metálica y
tapa en MDF laminado con resinas melamínicas. Con bandeja para monitor
regulable - Base: estructura total en caño de acero IRAM 1010 costura
invisible de sección cuadrada 30 x 30 mm y 4 mm de espesor como mínimo.
Construido por dos caños curvados en forma de “C”, curvatura superior con
radio mínimo posible, inferior con corte y soldadura a 90º con refuerzo vertical
a 130 mm del borde abierto. Unidos entre sí por 4 largueros horizontales, uno
superior a 130 mm del extremo libre, 2 posteriores, anclaje para la ménsula
porta monitor y otro inferior. 
Los apoyos al piso serán 4 regatones metálicos, oscilantes y regulables para
controlar su nivelación.
Los extremos abiertos de los caños se cubrirán con regatones a presión
internos de polietileno.
Tapa construida en tablero compensado de media densidad MDF con
densidad mínima de 630 kg/m3 de 18 mm de espesor recubierto por ambos
lados con películas decorativas impregnadas con resinas melamínicas con
tapacantos de acrilo-butadieno-estireno (ABS) de 3 mm de espesor.
Se fijará por medio de planchuelas de acero IRAM 1010 de 19,1 x 3,2 mm de
espesor (3/4” x 1/8”)  y 30 mm de largo (las medidas son las mínimas
admitidas) a la estructura mediante soldaduras unidas soldaduras en todo su
ancho y con por lo menos 6 tornillos fijadores por su lado inferior. Los tornillos
serán de cuerpo recto e hilos profundos adecuados para este material.
Bandeja para monitor regulable en 3 posiciones de altura. Estructura y tapa
con iguales materiales que el resto del mueble. Construida por un caño
curvado, con un larguero horizontal de refuerzo. Con tapa unida a la
estructura con igual sistema que tapa de la mesa. 
Se fijará al mueble por 4 tornillos Allen de ø 6 mm con arandela Grover y
tuerca de seguridad. 
Todas las uniones metálicas se realizarán por soldadura MIG-MAG no menor
a 30 mm en cordones longitudinales, sin escorias, sopladuras ni rebarbas.
Luego de unidas, se someterán a tratamiento de
 1.599,000000
 95.940,00
Cantidad
Unidad
Medida
Descripción
Precio
Unitario
Precio
Total
Renglón
Nº
 265.340,00
Importe Total
356228/2012
Nº Comp. Def.
30 DIAS HABILES A PARTIR DE LA PRESENTACION DEL PRD EN
EL C.R.D.P.
Son Pesos:
Condiciones de Pago:
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Entrega Unica
MECP PASEO COLON 255 - 9º PISO (1063)
CAP.FED Ciudad Aut. de Bs.As Tel:4339-7710
Fax:4339-7785
20/12/2012
SEGUN ANEXO ADJUNTO - SEGUN ANEXO ADJUNTO

Original
ORDEN DE COMPRA
 
3 / 3 Página 

 Observaciones: